**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛО СОВХОЗ ИМ.ЛЕНИНА»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.08 .2020 г. № 72

**Об утверждении Проекта**

**Организации дорожного движения на**

**Автомобильных дорогах общего пользования**

**Местного значения ,являющихся собственностью**

**Сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1F4713DDDE502DC3FCF69B27FB9F34602B1CAC0A316D772436AABbAW4H) от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1F4713DDDE502DC3EC36AB37DB9F34602B1CAC0bAW3H) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» "Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ №Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина,, **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, являющихся собственностью сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» (приложение № 1).

1. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования и размещению на официальном сайте:http://www.admkondrovo.ru./administration/gorodskie\_i\_selskie\_poseleniya\_dzerzhinskogo\_rayon/selskoe\_poselenie\_selo\_sovhoz\_im\_lenina/

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой..

**Глава администрации**

**Сельского поселения**

**«**Село Совхоз им.Ленина**» В.А.Карзанов**

Утверждено постановлением

администрации сельского поселения

«Село Совхоз им.Ленина»

№ от . .2020 года

**Схема (проект) организации дорожного движения в сельском поселении «Село Совхоз им.Ленина»**

**1. Общие положения**

1. Схема (проект) организации дорожного движения в сельском поселении «Село Совхоз им.Ленина» (далее – проект организации дорожного движения) разработан на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" N 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.

2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - Правила дорожного движения Российской Федерации.

**2. Основные цели и задачи проекта организации дорожного движения**

1. Проект организации дорожного движения разработан с целью оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

2. Проект организации дорожного движения направлен на решение следующих задач: - обеспечение безопасности участников движения; - введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами; - своевременное информирование участников движения об условиях движения автомобильного транспорта и организации движения, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через населенные пункты; - выявление и ликвидация съездов и выездов, устроенных без соответствующих согласований; - обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

3. При разработке проекта организации дорожного движения произведен сбор информации о дорожно-транспортной ситуации непосредственно на улично-дорожной сети в процессе полевых изысканий и произведен анализ: 1) характеристики территории; 2) характеристик участков дорог, включая их геометрические параметры, технико эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований; 3) анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов; 4) анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения; 5) анализ условий и параметров дорожного движения (в частности, скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов); 6) характеристик движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях, на пешеходных переходах.

**3. Характеристика организации дорожного движения в сельском поселении** «Село Совхоз им.Ленина»

1. В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. Быстрый рост количества транспортных средств делает актуальной проблему обеспечения безопасности дорожного движения. Из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социальноэкономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие поселения. Данная проблема характеризуется сложностью и многоплановостью.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении «Село Совхоз им.Ленина» (далее – автомобильные дороги) составляет – 23 км. Характеристика автомобильных дорог типом покрытия представлена в таблице 1.

Таблица №1

Перечень дорог общего пользования сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **СП "Село Совхоз им.Ленина"** |  | **асфальт** | **щебень** | **грунт** |
| **ул.Лесная** | **0,252** | **0,252** |  |  |
| **ул.Новая** | **0,732** | **0,732** |  |  |
|
| **ул.Божедомовой** | **0,25** | **0,25** |  |  |
|
| **ул.Пушкина** | **0,34** | **0,34** |  |  |
| **ул.Лесная 1** | **0,158** | **0,158** |  |  |
| **ул.Верхняя** | **0,946** |  | **0,946** |  |
| **ул.Верхняя 1** | **0,876** |  | **0,876** |  |
| **ул.Черемушки** | **0,569** |  |  | **0,569** |
| **ул.Парковая** | **0,347** | **0,347** |  |  |
| **д.Кирьяново1** | **0,812** |  |  | **0,812** |
| **д.Кирьяново2** | **0,272** |  |  | **0,272** |
| **д.Кирьяново 3** | **0,245** |  |  | **0,245** |
| **д.Вертебы** | **0,508** |  |  | **0,508** |
| **д.Мишнево** | **1,463** |  |  | **1,463** |
| **д.Васильевское** | **1,227** |  |  | **1,227** |
| **д.Жильнево1** | **0,26** |  |  | **0,26** |
| **д.Жильнево2** | **0,245** |  |  | **0,245** |
| **д.Жильнево 3** | **0,23** |  |  | **0,23** |
| **д.Захарово 2** | **1,16** |  |  | **1,16** |
| **д.Захарово 1** | **0,456** |  |  | **0,456** |
| **д.Пятовская 1-7** | **4,749** |  |  | **4,749** |
| **д.Фролово №1-№4** | **1,433** |  |  | **1,433** |
| **д.Акатово №1-№3** | **2,636** |  |  | **2,636** |
| **д.Крюково** | **1,128** |  |  | **1,128** |
| **д.Груздовка** | **0,912** |  |  | **0,912** |
| **д.Лычево №1,№2** | **0,962** |  |  | **0,972** |
| **Итого:** | **23,178** | **2,079** | **1,822** | **19,277** |

3. Участниками процесса по обеспечению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» являются: - органы местного самоуправления сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»; - подрядные организации, осуществляющие работы в области дорожной деятельности.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог являющихся собственностью сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» осуществляется администрацией сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» путем разработки и утверждения программ, заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями, осуществляющими работы в области дорожной деятельности.

**4. Основные проектные решения.**

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» обеспечена при помощи дорожных знаков, тротуаров, пешеходных дорожек, барьерных ограждений и сигнальных столбиков.

4.1. Дорожные знаки

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность знаков (кроме знаков на желтом фоне) выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность дорожных знаков на желтом фоне выполнить из пленки тип В (ГОСТ Р 52290, приложение Ж). В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) Территория сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»

4.2. Дорожная разметка

На подъезде к с. Село Совхоз им.Ленина дорожная разметка не запроектирована.

4.3 Тротуары и пешеходные дорожки

Тротуары не запроектированы. Номенклатура-спецификация проектируемых пешеходных дорожек приведены в приложении «Ведомость размещения пешеходных дорожек ( тротуаров).

4.4.Барьерное ограждение

Барьерное ограждение не запроектировано